20180705

使用了O1优化发现程序死在while(!(RnRxFlag & BIT0))出不来了，可是在定时器终端里它已经改变了。

解决：将在中断里和非中断函数中共同变量用volatile 定义